Narzędzie diagnostyczne sieci – traceroute (tracert)

Korzystając z narzędzia „tracert” w linii komend (cmd), wyznacz trasę pakietów IP wybranej przez siebie strony internetowej:

1. Uzupełnij poniższą tabelę trasowania pakietów dla wybranej strony internetowej:

Wybrana strona internetowa: ……………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Adres IP | Opóźnienie [ms] | Geolokalizacja IP |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

2. Wyznacz trasę pakietowania na poniższym rysunku mapy zaczynając od punktu wyjściowego – routera, a kończąc na punkcie docelowym – adresie strony internetowej. Oznacz cyframi poszczególne punkty na trasie oraz połącz punkty czerwoną linią.

